|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif | **HIZLI DONDURUCU CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | **Doküman No** | **TL-062** |
| **İlk Yayın Tarihi** | 01.11.2013 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/1 |

**Revizyon Takip Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 01.11.2013 | İlk yayın. |

**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Hızlı Dondurucu Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Hızlı Dondurucu Cihazı’nın kullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Cihaz açılır.
* Cihaz içine numune yerleştirilir.
* Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “set temperature” ifadesinin üzerine gelinir.
* Aşağı/yukarı ok tuşları ile sıcaklık istenen dereceye ayarlanır, “enter”a basılır.
* Kontrol panelindeki “mode” düğmesine basılarak “Set High Alarm” ve “Set Low Alarm” ifadesinin üzerine gelinir, istenen “alarm” sıcaklıkları girilir, “enter”a basılır.
* Cihaz bir hata verdiğinde kontrol paneli üzerinde bu hatanın ışığı yanmaktadır. Hata durumunda yetkili firma çağırılır.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.