Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yapacağım uygulamalardan önce Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde duvarda asılı olarak bulunan ve YTÜ Kalite Koordinatörlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün web sitesinde yer alan “**TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları[[1]](#footnote-1)**”nı okuduğumu,

Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yer alan elektrikli cihazların kullanım ve bakım talimatını[[2]](#footnote-2) okuduğumu ve söz konusu cihazların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanacağım ekipmanların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Duvar Resmi- Mozaik- Taş Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanmam gereken kişisel güvenlik malzemeleri, dikkat etmem gereken kişisel güvenlik kuralları, kimyasalların doğru kullanımı ve hatalı kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler ile kişisel güvenliğimi sağlamadığımda karşılaşabileceğim tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Öğretim elemanlarının Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde bulunmadığı gün ve saatlerde Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yaptığım tüm çalışmalarda sorumluluk aldığımı ve Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yalnız çalışmamam gerektiğini bildiğimi,

Bu beyan formunda bahsedilen bilgilendirmelerin yazılı bir kopyasının tarafıma teslim edildiğini,

“**TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları**”na, Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi’nde yer alan kullanım ve bakım talimatlarına, öğretim elemanları tarafından yapılan bilgilendirmelere uymamam veya güvenlik kurallarını ihlal etmem sonucunda oluşabilecek kazalar ile kazaların doğuracağı sonuçlarda tüm sorumluluğu kabul ettiğimi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim elemanlarını sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

Adı ve Soyadı:

Öğrenci Numarası:

Eğitim-Öğretim Yılı / Yarıyılı:

Tarih:

İmza:

**DUVAR RESMİ-MOZAİK-TAŞ ATÖLYESİ’NDE YAPILACAK OLAN UYGULAMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

* “TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları”na uyulmalıdır.
* Matkabın kullanımı öncesinde matkap ucunun yuvaya tamamen oturduğundan emin olunmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Çalışır haldeyken uç kısmına temas edilmemelidir. Kullanım sonunda elektrikle bağlantısı kesildikten sonra matkap ucu ve yuvası temizlenmelidir.
* Buharlaşabilir kimyasallar içeren malzemeler (boya, reçine, çözücü/inceltici vb.) kullanılırken çözücü türüne uygun filtreleri olan yarım yüz gaz maskeleri ve koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.
* Atölyede yer alan kimyasal dolabının düğmesi, hava sirkülasyonunun sağlanması açısından kapatılmamalıdır.
* Çözücüler gibi buharlaşabilir kimyasallar kullanılırken emiş kolları mutlaka çalıştırılmalı, gerektiğinde havalandırma kanalı açılarak atölye havalandırılmalıdır. Çalışma sona erdikten sonra emiş kollarının çalışması durdurulmalıdır.
* Bisturi ucu bisturi sapına ters takılmamalı ve takılırken zorlanmamalıdır.
* Bisturi ile yapılan çalışmalarda bisturi ucunun kırılarak sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
* Bisturi tutulurken, bisturi tutmayan elin bisturi ucunun karşısında olmamasına dikkat edilmelidir.
* Bisturi ucu değiştirilirken dip kısmından (keskin olmayan) kaldırılarak gevşetilmeli ve aynı noktadan ileri doğru itilerek çıkartılmalıdır.
* Bisturi uçlarının takılmasında ve çıkartılmasında zorluk yaşamamak için bisturi uçlarının oturduğu kısım her kullanımda temizlenmelidir.
* Kullanılmayan bisturi uçları atölyede bisturi uçlarının atılması için bulundurulan cam kavanoza atılmalıdır.
* Madırga ve çekiç kullanımı sırasında ele vurmamaya dikkat edilmeli ve bu aletler gelişigüzel bir şekilde savrulmamalıdır.
* Madırga ve çekiçlerin sapları gevşemiş ise kullanılmamalıdırlar.
* Taş yontma uygulaması sırasında murç, düz kalem, dişli kalem, çarpacak ve çöp kalem kullanılırken parmakların taş ve bu aletler arasında olmamasına dikkat edilmelidir.
* Taş yontma sırasında taş parçacıklarının kişinin kendisine ve çevresindeki kişilere sıçramamasına dikkat edilmelidir.
* Yontulacak olan taşın kaymaması için taşın altına kaydırmaz örtü konulmalıdır ve işkencelerle iki taraftan sıkıştırılmalıdır.
* Taş yontma sırasında ortaya çıkan tozlardan korunmak için maske; taş parçalarından korunmak için ise gözlük kullanılmalıdır.
* Keski, modelaj kalemi, maket bıçağı, tornavida gibi kesici/delici aletler kullanılırken dikkat edilmeli, herhangi bir yaralanmanın önüne geçmek için kişisel önlemler alınmalıdır.
* Alçı, kireç gibi harç bileşenlerine çıplak elle temas edilmemelidir.
* Ne olduğu bilinmeyen sıvılar ve katılar yenmemeli/içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
* Kimyasallar yenmemeli, içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
* Bir kimyasalı paketinden almak için kullanılan bir el aleti tamamen temizlenmeden bir başka kimyasal içerisine daldırılmamalıdır.
* Kimyasal atıklar atölyede yer alan “kimyasal atık kutusu”na atılmalıdır.
* Çalışma esnasında masaların üzerine çalışma örtüsü serilmeli; çalışma sonrasında masa yüzeylerindeki kimyasal kalıntılar, malzeme artıkları ve tozlar temizlenmelidir.
* Bir başkasına çok yakın mesafede çalışılmamalıdır.
* Cihaz arızaları ivedilikle öğretim elemanlarına bildirilmeli ve arızalı cihazlar kullanılmamalıdır.
* Son kullanım tarihi geçmiş veya başka bir nedenden dolayı bozulmuş olan kimyasallar kullanılmamalı ve kimyasal atık kutusuna atılmalıdır.
* Atölyedeki ekipmanlar amacı dışında kullanılmamalı ve çalışır haldeyken bir başkasına doğru tutulmamalıdır.
* Atölyedeki cihazların yeri değiştirilmemelidir.
* Atölyeye ait olan her türlü ekipman kullanıldıktan sonra temizlenmeli ve yerine bırakılmalıdır.
* Atölyedeki dolaptan birden çok malzeme tek seferde değil, güvenli bir şekilde teker teker çıkartılmalıdır.
* Dolap kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalıdır ve kullanılmıyorsa kilitlenmelidir.
* Atölyede çalışılırken kulaklık takılmamalı ve müzik dinlenmemelidir.
* Atölyede hiçbir şekilde şaka yapılmamalıdır.
* Atölyede yalnız çalışılmamalıdır.
* Atölyede yapılan bazı çalışmalar, paslı metal bileşenleri içerdiğinden ve bistüriler kullanılarak gerçekleştirildiğinden önceden tetanos aşısı olunmasında yarar vardır.
* Atölyede çalışma sona erdikten sonra atölyenin temiz bırakıldığından ve atölye kapısının kapatıldığından emin olunmalıdır.

1. TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları, <https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Talimatlar/337> [↑](#footnote-ref-1)
2. TL-366 KVKO Bölümü Mobil Toz Toplayıcı (ÜNALSAN) Kullanım ve Bakım Talimatı, <https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Talimatlar/337> [↑](#footnote-ref-2)