Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yapacağım uygulamalardan önce Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde duvarda asılı olarak bulunan ve YTÜ Kalite Koordinatörlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün web sitesinde yer alan “**TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları[[1]](#footnote-1)**”nı okuduğumu,

Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yer alan söz konusu cihazların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanacağım ekipmanların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanmam gereken kişisel güvenlik malzemeleri, dikkat etmem gereken kişisel güvenlik kuralları, kimyasalların doğru kullanımı ve hatalı kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler ile kişisel güvenliğimi sağlamadığımda karşılaşabileceğim tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,

Öğretim elemanlarının Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde bulunmadığı gün ve saatlerde Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yaptığım tüm çalışmalarda sorumluluk aldığımı ve Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde yalnız çalışmamam gerektiğini bildiğimi,

Bu beyan formunda bahsedilen bilgilendirmelerin yazılı bir kopyasının tarafıma teslim edildiğini,

“**TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları**”na, Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi’nde öğretim elemanları tarafından yapılan bilgilendirmelere uymamam veya güvenlik kurallarını ihlal etmem sonucunda oluşabilecek kazalar ile kazaların doğuracağı sonuçlarda tüm sorumluluğu kabul ettiğimi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim elemanlarını sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

Adı ve Soyadı:

Öğrenci Numarası:

Eğitim-Öğretim Yılı / Yarıyılı:

Tarih:

İmza:

**PİŞMİŞ TOPRAK-CAM ATÖLYESİ’NDE YAPILACAK OLAN UYGULAMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

* “TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları”na uyulmalıdır.
* Atölyede yer alan kimyasal dolabının düğmesi hava sirkülasyonunu sağlaması açısından kapatılmamalıdır.
* Çözücüler gibi buharlaşabilir kimyasallar kullanılırken emiş kolları mutlaka çalıştırılmalı, gerektiğinde pencere de açılarak atölye havalandırılmalıdır. Çalışma sona erdikten sonra emiş kollarının çalışması durdurulmalıdır.
* Bisturi ucu bisturi sapına ters takılmamalı ve takılırken zorlanmamalıdır.
* Bisturi ile yapılan çalışmalarda bisturi ucunun kırılarak sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
* Bisturi tutulurken, bisturi tutmayan elin bisturi ucunun karşısında olmamasına dikkat edilmelidir.
* Bisturi ucu değiştirilirken dip kısmından (keskin olmayan) kaldırılarak gevşetilmeli ve aynı noktadan ileri doğru itilerek çıkartılmalıdır.
* Bisturi uçlarının takılmasında ve çıkartılmasında zorluk yaşamamak için bisturi uçlarının oturduğu kısım her kullanımda temizlenmelidir.
* Kullanılmayan bisturi uçları atölyede bisturi uçlarının atılması için bulundurulan cam kavanoza atılmalıdır.
* Ne olduğu bilinmeyen sıvılar ve katılar yenmemeli/içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
* Kimyasallar yenmemeli, içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
* Bir kimyasalı paketinden almak için kullanılan bir el aleti tamamen temizlenmeden bir başka kimyasal içerisine daldırılmamalıdır.
* Çalışma esnasında masaların üzerine çalışma örtüsü serilmeli; çalışma sonrasında masalara bulaşmış olan kimyasallar, malzeme artıkları ve tozlar temizlenmelidir.
* Bir başkasına çok yakın mesafede çalışılmamalıdır.
* Kimyasal atıklar atölyede yer alan “kimyasal atık kutusu”na atılmalıdır.
* Cihaz arızaları ivedilikle öğretim elemanlarına bildirilmeli ve arızalı cihazlar kullanılmamalıdır.
* Son kullanım tarihi geçmiş veya başka bir nedenden dolayı bozulmuş olan kimyasallar kullanılmamalı ve kimyasal atık kutusuna atılmalıdır.
* Atölyedeki ekipmanlar amacı dışında kullanılmamalıdır.
* Atölyedeki ekipmanlar bir başkasına doğru tutulmamalıdır.
* Atölyedeki cihazların yeri değiştirilmemelidir.
* Atölyeye ait olan her türlü ekipman kullanıldıktan sonra temizlenmeli ve yerine bırakılmalıdır.
* Atölyedeki dolaptan birden çok malzeme tek seferde değil, güvenli bir şekilde teker teker çıkartılmalıdır.
* Dolap kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalıdır ve kullanılmıyorsa kilitlenmelidir.
* Atölyede çalışılırken kulaklık takılmamalı ve müzik dinlenmemelidir.
* Atölyede hiçbir şekilde şaka yapılmamalıdır.
* Atölyede yalnız çalışılmamalıdır.
* Atölyede çalışma sona erdikten sonra atölyenin temiz bırakıldığından, kapı ve pencerelerin kapatıldığından emin olunmalıdır.
1. TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları, <https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Talimatlar/337> [↑](#footnote-ref-1)