1. **AMAÇ**

 Laboratuar ortamında tekstil ürünlerinde fermuarlarım ömür testlerinin yapılması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Fermuar Ömür Testi Cihazının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

**4.1.** Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

***5.1.*KULLANIM:**

 \* Fermuarı ters tutarak kürüsörü ilgili aparata sıkıştırılır. Tutturma işlemlerinde aylan anahtarı kullanılabilir.

 \* Fermuarın diğer kısımları dengeli şekilde yan çenelere tutturulur.

 \* Metot gereği kaç defa fermuarı açma-kapa hareketi yapılacaksa sayaç ona göre kurulur. Genelde 500 defa aç kapama yapılır.

 \* Start butonu ile deney başlar. Ve sayım adeti bitiminde cihaz testi gerçekleştirmiş olur.

**5.2. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

 \* Cihaz, sallanmayan, sağlam bir masaya yerleştirilir.

 \* Cihaz çalışırken zaman içinde değişen ses geliyorsa yağsız kalmış demektir.

 \* Toprak hattı bulunan topraklı prizde çalıştırılır.

***5.3. CİHAZ BAKIM-ONARIM***

 \* Cihaz bakım istemeyen bir yapıya sahiptir.

 \* Elektrostatik toz boya sebebiyle darbe ve rutubete karşı dayanıklıdır. Yinede herhangi bir sebeple ıslanan cihazların kurulanması gerekir. Cihaz üzerinde kimyasal maddeler bırakmayınız.

 \* Yılda bir defa hareketli çeneler 30 nolu yağ ile yağlanmalıdır.

 \* Cihazın laboratuar içindeki yeri direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.