1. **AMAÇ**

Yıkanmış tekstil ürünlerinin kurutulmasını sağlamak.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Tekstil Ürünleri Kurutucusunun kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

**4.1.** Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

 **5.1. CİHAZ VE MALZEMELER**

\*Tekstil ürünleri kurutucu cihazı

 **5.2. KULLANIM**

\*Cihazın ön kapağı açılır.

\*Kurutulmak istenen ıslak numuneler yerleştirilir.

\*Ön kapak kapatılır.

\*Üst kısımdaki ayar düğmesinden kuru havaya göre kurutma ayarlanır.

\*Üst kısımdaki start tuşuna basılır. Kurutma programı bitince cihaz kendiliğinden durur.

\*Cihazın ön kapağı açılır. Ve numuneler içinden alınır.

 **5.3. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

\*Cihazın çalışma konumuna geçmesi için mutlaka ön kapağının iyice kapalı olması gereklidir.

\*Kurutma işlemi sonunda kumaşların yapısındaki elyaf özelliğine göre tam kurumamış numunelerde aynı kurutma işlemi tekrarlanablir.

 **5.4. CİHAZ BAKIM-ONARIM**

\*Cihaz temiz yerde saklanmalıdır.

\*Cihazın arka kısmında atık havayı yollayan bir boru sistemi olmalıdır.

\*Bakım –onarım işleri, mutlaka kullanıcı ve servis tarafından yapılır.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.