**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Etüv isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından, Hemşire, Acil Tıp Teknikeri ,Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri ve Biyolog kadrosunda çalışanlar sorumludur..

**5. UYGULAMA**

* 1. Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla % 2’lik Gluteraldehit solusyonunda 15 dk. Süre ile bekletilir
	2. Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır.
	3. Tromellerin havalandırmaları ve tepsilerin kapakları açık bir şekilde ,Etüve konulur
	4. Gösterge panelinden On/Off düğmesi On konumuna getirilir. Cihaz çalıştırılır.
	5. Derecesi 170 o ayarlanmalıdır.
	6. Zamanlayıcısı 60 dk’ ya kurulur.
	7. Start-1 tuşuna basılarak çalıştırılır.
	8. Zamanlayıcı alarmı ile birlikte Etüv kapatılır ,Aletler kendiliğinden soğumaya bırakılır.
	9. Tromellerin havalandırması ve tepsilerin kapakları kapatılır ve cihazdan alınır.
	10. Steril olan malzemeler kirli malzemeler ile aynı yerde bulundurulmamalıdır. Bu amaçla kirli malzeme tepsileri ağzı açık bırakılmalıdır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.