|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\pc\Desktop\Adsız.jpg** | **DEMİR KESME MAKİNESİ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI** | **Doküman No** | TL-204 |
| **İlk Yayın Tarihi** | 31.08.2015 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/1 |
| 1. **AMAÇ**

Bu talimat demir kesme makinesinin kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.1. **KAPSAM**

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan demir kesme makinesinin kullanımını kapsar.1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.** 1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur.1. **UYGULAMA**
	1. **Cihazın Kullanımı**
* Deney numunesi sehpaya yerleştirilir.
* Güç kablosu prize takılır.
* Tutma kolundaki düşme geriye doğru çevrilerek cihaz çalıştırılır.
* Kol aşağı doğru indirilerek bıçak ile numunenin teması sağlanır ve kesme işlemine başlanır.
* Kesme işlemi sonunda kol yukarıya doğru kaldırılır.
* Kol üzerindeki düğme bırakılarak cihaz durdurulur.
* Güç kablosu prizden çıkarılır.
	1. **Cihazın Bakımı**

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Çalışma bitiminde, makinenin temizliği yapılmalıdır.* 1. **Güvenlik Önlemleri**

Dişi kırılmış ve körelmiş testerelerle çalışılmamalıdır. Çalışır halde dönen ve kesici aksama temas edilmemelidir. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. **C:\Users\MehmetOzan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20150505_100527.jpg** |
|  Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. İhsan KAYA Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA  |