|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\pc\Desktop\Adsız.jpg** | **DEMİR KESME MAKİNESİ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI** | **Doküman No** | TL-204 |
| **İlk Yayın Tarihi** | 31.08.2015 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/1 |
| 1. **AMAÇ**   Bu talimat demir kesme makinesinin kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.   1. **KAPSAM**   Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan demir kesme makinesinin kullanımını kapsar.   1. **TANIMLAR**   Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.**   1. **SORUMLULUKLAR**   Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur.   1. **UYGULAMA**    1. **Cihazın Kullanımı**  * Deney numunesi sehpaya yerleştirilir. * Güç kablosu prize takılır. * Tutma kolundaki düşme geriye doğru çevrilerek cihaz çalıştırılır. * Kol aşağı doğru indirilerek bıçak ile numunenin teması sağlanır ve kesme işlemine başlanır. * Kesme işlemi sonunda kol yukarıya doğru kaldırılır. * Kol üzerindeki düğme bırakılarak cihaz durdurulur. * Güç kablosu prizden çıkarılır.   1. **Cihazın Bakımı**   Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Çalışma bitiminde, makinenin temizliği yapılmalıdır.   * 1. **Güvenlik Önlemleri**   Dişi kırılmış ve körelmiş testerelerle çalışılmamalıdır. Çalışır halde dönen ve kesici aksama temas edilmemelidir. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.     1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**   Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.  **C:\Users\MehmetOzan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20150505_100527.jpg** | | | |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı  Nezaket YILDIZ Prof. Dr. İhsan KAYA Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA | | | |