|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
|  |  |  |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki combostik R-300 isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Cihazın açmadan önce tablası yerine yerleştirilir

5.2. Cihaz sağ arka bölümdeki düğmesinden açılır.

5.2. Cihazın kalibrasyonu ekrandan seçilerek yapılır.

5.4. Acil hasta yoksa general moddan, acil hasta varsa one by one moddan giriş kaydı yapılır.

5.5. Tablaya stripler yerleştirilir.Cihaz startlanır.

5.6. Sonuçlar cihaz tarafından otomatik olarak okunur çıktısı alınır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.